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	成果名称
	水利水电高强钢岔管结构水压试验监测关键技术及工程应用

	申报类别（等级）
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]科技奖一等奖

	申报单位
	水利部产品质量标准研究所

	主要完成单位
	水利部产品质量标准研究所；长江水利委员会长江科学院；首钢京唐钢铁联合有限责任公司；南昌航空大学

	主要完成人
	关磊，王光旭，丁鹏，陈尧，邹扬，季健康，姜胜先，姜展超，李睿昊，邱丛威，杨昊，李勤，余鹏翔，徐灵，杨传晟

	主要创新点（含知识产权及获奖情况）
	（1）高强钢岔管焊接残余应力磁测法测试技术体系。 系统建立了基于磁各向异性原理的高强钢岔管焊接残余应力快速无损磁测法测试技术，明确了采用主机械应力差（DPMS）评估水压试验前后残余应力消除或均化效果的评价方法，并开发了残余应力测试结果可靠性评估系统。
（2）多源信息融合的钢岔管水压试验智能测控系统。 研发了集成应力测量、压力测量、变形观测、温度监测、声发射检测等多源信息的钢岔管水压试验智能测控系统及方法，实现了水压试验全过程多维度监测数据的实时融合分析与自动预警决策。
（3）“纵波一发一收超声相控阵探头的全聚焦成像方法”。提高高强钢岔管焊缝缺陷的信噪比和成像质量。 纵波一发一收超声相控阵全聚焦成像方法在焊缝的成像区域内会存在聚焦区，在聚焦区内成像效果明显提高，能够一定程度上提高缺陷检测的信噪比，且两相控阵晶片不在同一截面上，在成像时会规避近场区和表面回波的影响。基于全矩阵采集的全聚焦成像能够对缺陷进行直观重建，本研究将纵波一发一收斜探头与全聚焦检测结合起来实现缺陷的高质量成像。
出版专著1部，发表论文11篇，授权发明专利7项，登记软件著作权3项
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